**Схема разводки проводов**

**ВНИМАНИЕ!!!**

Подключение утюга к парогенератору должен выполнять квалифицированный электрик.

Утюг не предназначен для включения в однофазную сеть 220 В. Утюг подключать только через парогенератор.

Перед подключением утюга к парогенератору необходимо определить (прозвонить) к каким проводам парогенератора

должны быть подключены провода утюга. Схема разводки проводов в утюгах прилагаются.

**Продавец не несет ответственности за работоспособность утюга при его неправильном подключении.**

**утюг Lelit**

**STB-200, STB-250**

**ТЭН**

**ТЭН**

**~ 220 В**

**черный**

**управление клапаном**

**~ 220 В**

**желтый**

**черный**

**синий**

**коричневый**

**желто-зеленый**

**синий**

**коричнывй**

**управление клапаном**

# Rotondi EC-100

**ТЭН**

**управление клапаном**

**желтый**

**синий**

**коричневый**

**черный**

**~ 220 В**